|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام و نام‌خانوادگي:**گروه آموزشی دکتر تن زاده** | شماره شناسنامه: | تاريخ تولد: |
| آدرس ايميل: | تلفن همراه: | رشته آزمون: **مکانیک (نظارت)** |
| شماره سوال : **سوالات شماره 7 و 28** |
| **توضیحات فنی:** **7- دو دستگاه گازسوز هر کدام به ظرفیت 24 کیلووات مطابق شکل در دو طبقه متوالی یک ساختمان واقع ‌شده‌اند. حداقل قطر لوله‌های رابط و دودکش مشترک به ترتیب چند میلی‌متر باید باشد؟** 1) 150 و 150 و 1502) 200 و 200 و 2003) 150 و 150 و 2004) 200 و 200 و 250**بر اساس بند 17-8-3-6 صفحه 75 مبحث 17، به دلیل مشخص نبودن ارتفاع لازم نشان داده شده در شکل، اطلاعات سوال برای حل ناقص مي باشد و اين سوال بايد حذف شود**-------------------------------------------------------------------------------------------------**28- فاصله کنتور گاز از کنتور برق و سیم‌های برق روکار به ترتیب باید حداقل چند سانتی‌متر باشد؟**1) 50 و 10 2) 10 و 50 3) 10 و 10 4) 50 و 50**جواب: بر اساس بند 17-4-2-3 مبحث 17 صفحه 31 گزینه 1 صحیح است.****(اشتباها در کليد سازمان گزينه 2 زده شده است)****17-4-2-3 کنتور**چ) فاصله کنتور از سیم های برق که روی کار نصب شده اند باید حداقل 10 سانتی متر و از کنتور برق 50 سانتی متر باشد.------------------------------------------------------------------------------------------------- |